使用DNS服务器实现负载均衡

访问企业网服务器的用户急剧增加，一台服务器难以满足用户的访问需要，那么如何才能保证用户的正常访问呢?解决方法有很多，如使用Windows 2000或Windows Server 2003提供网络负载均衡服务，但该服务的设置非常复杂。而通过DNS服务器实现网络负载均衡则是一种比较简单的方法。 

　　笔者以企业网中的 Web服务器为例来介绍一下如何使用DNS服务器实现网络负载均衡。为了提高域名为“www.rtj.net”的网站的访问量，在企业网中部署三台内容相 同的Web服务器，它们提供相同的服务，但每台服务器的IP地址都不一样。下面对企业网中的DNS服务器进行设置来实现三台Web服务器共同承担客户对网 站的访问。

　　一、启用循环
　　以Windows Server 2003系统为例，在DNS服务器中，依次点击“开始→程序→管理工具→DNS”选项，进入DNS管理器窗口，鼠标右键点击DNS服务器图标，在弹出的快 捷菜单中选择“属性”选项，接着在属性对话框中切换到“高级”选项卡（图1），确保“服务器选项”列表框中的“启用循环”选项处于选中状态。


　　二、添加主机记录
　 　在“rtj.net”区域中创建主机记录。在DNS管理器窗口中，右键点击“rtj.net”项，在弹出的菜单中选择“新建主机”，进入新建主机对话 框，在“名称”栏中输入“WWW”，IP地址栏中输入其中一台Web服务器的IP地址，如192.168.0.5，最后点击“添加主机”按钮。

　　因为企业网中有三台Web服务器，并且它们的IP地址都不同，因此另外还要新建两条主机名为“WWW”的主机记录，方法和上面一样，仅仅是它们的IP地址内容不同。这样就能将网站域名分别解析到不同的Web服务器上。

　　DNS服务器rtj.net区域三条主机记录内容如下表所示：

　完成了以上三条主机记录的创建后（图2），就实现了Web服务器的网络负载均衡。这样当客户机访问www.rtj.net网 站时，就会向DNS服务器发出域名解析请求。DNS服务器收到第一个请求时，会把第一个IP 地址192.168.0.5返回给客户机，当第二个客户机要求域名解析时，DNS服务器就把第二个IP地址192.168.1.5返回给客户机。通过这样 的循环分配，就可以把客户机的访问分担到不同的Web服务器上，从而实现网络负载均衡功能。 
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　　三、负载均衡功能的优化
　　企业网通常由很多子网构成，为了降低网络中的数据流量，客户机最好能访问处于同一子网内的Web服务器。虽然实现了网络负载均衡功能，但并不能保证客户访问的是本子网的Web服务器。其实这个问题也很好解决，只要启用DNS服务器的“启用网络掩码排序”功能即可。

　　在DNS管理器窗口中，右键点击DNS服务器，在弹出的菜单中选择“属性”，然后在属性对话框中切换到“高级”选项卡，勾选“服务器选项”列表框中的“启用网络掩码排序”选项即可。这样客户机每次都能访问到本子网内的Web服务器了。

　　完成以上设置后，就使DNS服务器实现了网络负载均衡功能，把客户的访问分担到每个Web服务器上，并且还减少了跨子网的网络通信流量，大大降低了企业网的通信负担。 

